网关配置串口：RS485_1
串口工具：JCom
[image: ]
串口配置：波特率9600，数据位8，停止位1，校验位None
[image: ]
发送配置：取消HEX发送，文本结尾+\r\n[image: ]
基本指令：
1、 查看当前网关配置参数，配置参数后可通过此命令查看参数是否配置成功
para
发送：
[image: ]
回应：
[image: ]
2、 lora参数配置，每台网关设备出厂时都处于不同信道，建议不修改网关设备信道，以传感器设备来匹配网关设备进行组网，每个信道最多支持32个传感器设备组网。
lora fc 433100000		//修改lora信道频率，参数范围(410000000~525000000)，每个信道频率偏差200000，如：信道1：433100000，信道2：433300000，信道3：433500000
发送：
[image: ]
回应：
[image: ]
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‘COM8: USB-SERIAL CH340 9600 -0

R R R R
SoftWare V:1.2, HardWare V:1.1

Local MAC: 09-00-01-00-00-00 f&/EisEig&iE—MAC

Battery: 100 mitE

LocalType: 0009

CommInf: Lora HANERA, #illora

DeviceSign: MASTER

Gatelfay MAC: 81-00-00-06-00-00 ‘ARIFINERIFXMAC

Register Status: 1 fFEEEERMEEERMMNIRG

RS485h1: Enable, Uperade Enable, Addr 01, Baudrate 9600

RS485h2: Disable, Upgrade Disable, Addr 01, Baudrate 500000

Lora: ch 8, rp 10, fc 433100000 LoraEiZ Sy, (FRERSFMMARE—HARE
LpCfg: CI:300sec, RI:20min, EI:2nin, ET:20min BRI
2026/3/12-16:44:39
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